|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| equipamento | interface | rede | End de IP |
| PC0 | ETH0 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.10/24 |
| PC1 | ETH0 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.11/24 |
| ROUTER SP | GETH0/0 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1/24 |
| ROUTER SP->RJ | S0/1/0 | 10.0.0.0/8 | 10.0.0.1/8 |
| ROUTER SP->MG | S0/1/1 | 172.168.0.0/16 | 172.168.0.1/16 |
| PC2 | ETH0 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.10/24 |
| PC3 | ETHO | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.11/24 |
| ROUTER RJ | GETH0/0 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1/24 |
| ROUTER RJ->SP | S0/1/0 | 10.0.0.0/8 | 10.0.0.2/8 |
| PC4 | ETH0 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.10/24 |
| PC5 | ETHO | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.11/24 |
| ROUTER MG | GETH0/0 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1/24 |
| ROUTER MG->SP | S0/1/1 | 172.168.0.0/16 | 172.168.0.2/16 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |